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	БЛАНК ЗАКАЗА · КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ PA66

	
	RENAVO · профессиональный крепеж для кабелей и монтажа

	
	email для заказа и вопросов - renavo@bk.ru, Тел.: +7 989-527-10-66

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укажите количество упаковок напротив нужных позиций. В 1 упаковке — 100 шт. Заполненный бланк отправьте нам удобным способом.

	Компания
	
	Контактное лицо
	

	Телефон
	
	Город / регион
	


 
	№
	Наименование
	Размер Ш×Д, мм
	Цвет
	Количество, уп.

	1
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C |
	2,5×100
	Белый
	

	2
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C | UV-resistant
	2,5×100
	Черный
	

	3
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C |
	2,5×150
	Белый
	

	4
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C | UV-resistant
	2,5×150
	Черный
	

	5
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C |
	2,5×200
	Белый
	

	6
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C | UV-resistant
	2,5×200
	Черный
	

	7
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C |
	3,6×150
	Белый
	

	8
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C | UV-resistant
	3,6×150
	Черный
	

	9
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C |
	3,6×200
	Белый
	

	10
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C | UV-resistant
	3,6×200
	Черный
	

	11
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C |
	3,6×300
	Белый
	

	12
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C | UV-resistant
	3,6×300
	Черный
	

	13
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C |
	4,8×200
	Белый
	

	14
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C | UV-resistant
	4,8×200
	Черный
	

	15
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C |
	4,8×300
	Белый
	

	16
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C | UV-resistant
	4,8×300
	Черный
	

	17
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C |
	4,8×400
	Белый
	

	18
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C | UV-resistant
	4,8×400
	Черный
	

	19
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C |
	4,8×500
	Белый
	

	20
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C | UV-resistant
	4,8×500
	Черный
	

	21
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C |
	7,6×300
	Белый
	

	22
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C | UV-resistant
	7,6×300
	Черный
	

	23
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C |
	7,6×500
	Белый
	

	24
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C | UV-resistant
	7,6×500
	Черный
	

	25
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C |
	8,8×500
	Белый
	

	26
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C | UV-resistant
	8,8×500
	Черный
	

	27
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C |
	8,8×600
	Белый
	

	28
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C | UV-resistant
	8,8×600
	Черный
	

	29
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C |
	8,8×800
	Белый
	

	30
	Кабельная стяжка PA66 | –40…+85 °C | UV-resistant
	8,8×800
	Черный
	

	31
	Кабельная стяжка PA66 с монтажным отверстием ⌀ 5 мм | –40…+85 °C |
	3,6×150
	Белый
	

	32
	Кабельная стяжка PA66 с монтажным отверстием ⌀ 5 мм | –40…+85 °C | UV-resistant
	3,6×150
	Черный
	

	33
	Кабельная стяжка PA66 с монтажным отверстием ⌀ 5 мм | –40…+85 °C |
	4,8×200
	Белый
	

	34
	Кабельная стяжка PA66 с монтажным отверстием ⌀ 5 мм | –40…+85 °C | UV-resistant
	4,8×200
	Черный
	

	35
	Кабельная стяжка PA66 с монтажным отверстием ⌀ 5 мм | –40…+85 °C |
	4,8×250
	Белый
	

	36
	Кабельная стяжка PA66 с монтажным отверстием ⌀ 5 мм | –40…+85 °C | UV-resistant
	4,8×250
	Черный
	

	37
	Кабельная стяжка PA66 с монтажным отверстием ⌀ 5 мм | –40…+85 °C |
	4,8×400
	Белый
	

	38
	Кабельная стяжка PA66 с монтажным отверстием ⌀ 5 мм | –40…+85 °C | UV-resistant
	4,8×400
	Черный
	


 
	После заполнения бланка мы подтвердим наличие, итоговую стоимость и условия отгрузки.

	Склад: Ростов-на-Дону 
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